**Príloha č. 3 – Technická špecifikácia**

***Položka č. 1:*** Ochrana skorodovaných častí plechovej strechy (vybrúsenie, napustenie hrdzistopom), 50% z plochy - 273 m2***:***

***Položka č. 2: Doplnkové profily – statické spoje***

Počet kusov: 1

***Položka č. 3: Okno dvojdielne otváravosklopné + pevné***

Počet kusov: 13

Rozmer rámu: 1800,0 x 620,0 mm

Stavebný otvor: 1820,0 x 675,0 mm

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16PFN4 U=1,0 W/m2K neprehliadne

Krídlo: Krídla 89mm 6k

Pevné priečky: Priečnik 96 mm 6k

Ostatné: pohľad dnu, otvárať dnu

***Položka č. 4: Okno jednodielne otváravosklopné***

Počet kusov: 4

Rozmer rámu: 600,0 x 620,0 mm

Stavebný otvor: 620 x 675 mm

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16PFN4 U=1,0 W/m2K neprehliadne

Krídlo: Krídla 89mm 6k von

Pevné priečky: nie

Ostatné: pohľad dnu, otvárať dnu

***Položka č. 5: Jednodielne okno: otváravosklopné***

Počet kusov: 7

Rozmer rámu: 900 0 x 620,0 mm

Stavebný otvor: 920,0 x 675,0 mm

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-PFN4 číre U=1.0 neprehliadne

Krídlo: Krídlo 89 mm 6k

Ostatné: pohľad dnu, otvárať dnu

***Položka č. 6: Dvojdielne okno otváravosklopné + pevné***

Počet kusov: 1

Rozmer rámu: 1160,0 x1760,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 1815,0 mm

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16PFN4 U=1,0 W/m2K neprehliadne

Krídlo: Krídlo 89 mm 6k

Ostatné: pohľad dnu, otvárať dnu

***Položka č. 7: Dvojdielne okno s manžetou a jednodielne okno pevne:***

Počet kusov: 1

Rozmer rámu: 1800,0 x 2802,0 mm

Stavebný otvor: 1820,0 x 2857,0 mm

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16PFN4 U=1,0 W/m2K výplň

Krídlo: 120 mm

Ostatné: priečnik 6 ks

***Položka č. 8: Neprehliadne sklo Dubova Kora :***

Počet kusov: 37

***Položka č. 9: Parapetné dosky vonkajšie Al 1,5mm:***

Počet kusov: 25

Hlbka : 195 mm

Množstvo: 33,26 bm

Farba (ext/int): biela

Ostatné: bočne krytky PVC

***Položka č. 10: Parapetné dosky vnútorné PVC komorkove:***

Počet kusov: 25

Hlbka: 200 mm

Množstvo: 33,76 bm

Farba (ext/int): biela

Ostatné: bočne krytky PVC

***Položka č. 11: Montáž – osadenie okien na montážne kotvy, utesnenie montážnej škáry montážnou penou:***

Počet kusov: 26

Rozmer obvod: 110,8 om

***Položka č. 12: Demontáž a likvidácia stávajúcich okien, odvoz sute***

Počet kusov: 26

***Položka č. 13: Murárske vypravenie ostenia okien***

Počet kusov: 26

Rozmer obvod: 110,8 om

**Ostatné požiadavky na predmet zákazky:**

* 6 komorový profil, stavebná šírka 80 mm, 3 tesnenia
* Záruka na plastový profil: min. 10 rokov
* Záruka na izolačné dvojsklo: min. 5 rokov
* Záruka na kovanie: min. 5 rokov
* Záruka na montáž: min. 2 roky
* Ako sklenená výplň, bude použité izolačné dvojsklo Ug1,O W/m2K pokovované plnené Argónom